al. kształ. PA38 30.1470 ledy góra -

al. profil specjalny - 3,8m - anoda 7,00 kg E7280 -

al. profil specjalny - 4m 30,00 kg 6602 -

al. profil specjalny - 4m 6,00 kg 6603 -

al. profil specjalny - 6.2 mb 4,77 kg 38116 -

al. profil specjalny 5,15 m anoda 7974 gat 6063 T6 110,00 kg -

al. profil specjalny 6 m anoda czarna 20uM 284,00 kg 7890 -

al. profil specjalny Anodowany C-0 L=3710 mm 6 771,38 kg 7234 -

al. profil specjalny PA38 7023- 6mb 10,00 kg -

al. profil specjalny PA38 7023- 6mb ANODA 5,00 kg -

al. profil specjalny PA38 skrzydło proste - 6m 223,00 kg 6063 T6 6798 -

zaślepka aluminiowa do szyny bramowej 7549 26,00 szt #1,5mm -

al. kszt. rekl. PA38 10.1110 ramka dolna OWZ - 4m 381,99 kg -

 al. kszt. rekl. PA38 10.1111 ramka górna OWZ anoda - 4m -

profil specjalny najazd aluminiowy 6005 T6 - 2000 mm 5,88 kg 0473 -